**Gemini AS** 快速操作手册

**1.装入玻片并染色**

****① 按“ ”，选中相应的“程序组合”，按“ ”

② 推开相应的上载门，在“染色”屏幕上，可用上载门以绿框包围。

③ 将玻片架装入相应的装入位置并关上上载门。

④ 若立即运行程序：请在屏幕上按程序所对应的按钮即可

****若紧急运行程序：请在屏幕上按“ ”即可

****若指定步骤运行程序：请在屏幕上“ ”，接着按程序对应按钮，选择相应步骤，按“ ”即可

**2.卸载玻片并结束一个程序**

听到提示音则预示一个染色程序完成。

① 打开卸载门，从仪器中取出玻片架，然后关闭卸载门。

****② 此时“批次监视”窗口将变为“卸载程序”窗口，按“ ”以确认玻片架已取出。

**3.当染色程序完成后**

****按“ ”返回“选择程序组合”界面，盖上染色缸盖，待下次使用。

**注意事项:**

1. 开始染色前，请确认试剂缸盖取出，所有试剂缸内没有空的玻片篮或其它杂物。

2. 开始染色前请定期检查试剂缸内的试剂量并补足试剂。

3.仪器内部有可以致命的电压。请勿拆除任何检修盖。

4.应使用软布和少量酒精立即清洁溅到触摸屏上的染色剂。

5.请勿使用漂白剂含量超过 10% 的洗涤剂清洗仪器内部、缸、玻片架或托架。

6.如有液体溅出，务必立即擦净。如有大量液体溅出，应立即切断仪器的主电源，

除非仪器彻底干燥并经服务工程师彻底检查，否则请勿重新连接并打开电源。

7.清洁前，先锁定触摸屏，以防止意外按下按键。